下一步，归一化之后进行识别，在接收机归一化，在发射机归一化。